"Технологические карты на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров"
(утв. Приказом Рослесхоза от 17.02.2010 N 58)	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 14.05.2026

Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу

Название документа
"Технологические карты на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров"
(утв. Приказом Рослесхоза от 17.02.2010 N 58)

Утверждены
Приказом Рослесхоза
от 17 февраля 2010 г. N 58

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Таблица 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ПРОКЛАДКУ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐
│   Технологическая операция   │Марка технического средства│ Затраты рабочего  │Лесорастительные│
│                              │                           │и машинного времени│    условия     │
│                              │                           │  на 1 км полосы   │                │
│                              │                           ├─────────┬─────────┤                │
│                              │                           │чел.-ч/км│маш.-ч/км│                │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│1. Расчистка трассы для       │                           │         │         │I - V           │
│прокладки минполосы:          │                           │         │         │D    <= 18 см   │
│- шириной до 1,4 м            │Хускварна 242-ХР           │11       │11       │ др.            │
│- шириной до 2,5 м            │ЛХТ-4 + КРП-2,5            │0,52     │0,52     │На вырубках до  │
│- шириной до 10 м             │ЛХТ-4 + ОРП-2,6            │0,95     │0,95     │500 пней/га     │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│2. Прокладка минполосы:       │                           │         │         │                │
│2.1. Прокладка минполосы      │                           │         │         │I - V           │
│землеройной техникой:         │                           │         │         │На легких почвах│
│- шириной 0,6 м               │Набор шанцевых инструментов│8,0 (13) │13       │На вырубках до  │
│- шириной 0,75 м              │МТЗ-82 + ПДП-1,2           │0,12     │0,12     │500 пней/га     │
│- шириной 1,4 м               │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А          │1,0 (0,4)│1,0 (0,4)│                │
│- шириной 2,0 м               │МТЗ-82 + ПЛК-2,0           │0,15     │0,15     │                │
│- шириной 2,8 м (за 2 прохода)│ЛХТ-100 + ПКЛ-70А          │2,0 (0,9)│2,0 (0,9)│                │
│- на ширину рабочего органа   │ЛХТ-4 + ОБ-4               │2,5 (4,4)│2,5 (4,4)│                │
│бульдозера                    │ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П      │2,5 (4,4)│2,5 (4,4)│                │
│                              │ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4)      │2,0 (3,3)│2,0 (3,3)│                │
│                              │Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М     │1,3 (2,7)│1,3 (2,7)│                │
│                              │ДЗ-24; Б10М + Е            │1,0 (2,0)│1,0 (2,0)│                │
│                              │                           │         │         │                │
│2.2. Прокладка минполосы с    │                           │         │         │I - III         │
│засыпкой грунтом:             │                           │         │         │На легких почвах│
│- шириной 5 - 10 м            │МТЗ-82 + АЛФ-10            │0,6      │0,6      │без каменистых  │
│- шириной 15 - 20 м           │Т-150К + ГТ-3              │0,6      │0,6      │включений       │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│Одновременная расчистка трассы│                           │         │         │I - V           │
│и прокладка минполосы:        │                           │         │         │На вырубках до  │
│- шириной до 1,4 м            │ЛХТ-4 + КРП-2,5А + ПКЛ-70  │0,8 (1,6)│0,8 (1,6)│500 пней/га.    │
│- шириной до 2,8 м (за 2      │ЛХТ-4 + КРП-2,5А + ПКЛ-70  │1,6      │1,6      │Пни диаметром   │
│прохода)                      │                           │         │         │до 18 см        │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘

Таблица 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ПОДНОВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС

┌─────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Технологическая операция │      Марка      │ Затраты рабочего  │Лесорастительные │
│                         │  технического   │и машинного времени│     условия     │
│                         │    средства     │  на 1 км полосы   │                 │
│                         │                 ├─────────┬─────────┤                 │
│                         │                 │чел.-ч/км│маш.-ч/км│                 │
├─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤
│1. Подновление минполосы:│                 │         │         │Группы типов леса│
│- сдуванием опада        │ВЛП-20           │0,5      │0,5      │I - V            │
│минерализацией:          │                 │         │         │                 │
│- шириной 0,6 м          │МТЗ-82 + ПДП-1,2 │0,15     │0,15     │                 │
│- шириной 1,4 м          │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А│1,0      │-        │                 │
│- шириной 2,0 м          │МТЗ-82 + ПКЛ-2,0 │0,2      │0,2      │                 │
├─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤
│2. Подновление минполосы │                 │         │         │Группы типов леса│
│плугами:                 │                 │         │         │I - V            │
│- шириной 0,6 м          │МТЗ-82 + ПДП-1,2 │0,1 (0,2)│0,1 (0,2)│Уклон местности  │
│- шириной 1,4 м          │ЛХТ-4 + ПКЛ-70   │0,4 (0,8)│0,4 (0,8)│до 12 град.      │
│- шириной 2,0 м          │ЛХТ-4 + ПКЛ-2,0  │0,5 (0,1)│0,5 (0,1)│(13 - 24 град.)  │
│- шириной 5 - 10 м       │ЛХТ-4 + АЛФ-10   │0,4 (0,8)│0,4 (0,8)│                 │
└─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┘

Таблица 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РАЗРЫВА ШИРИНОЙ 10 М

  Технологическая операция  	  Марка технического  
       средства       	 Затраты рабочего  
и машинного времени
  на 1 км разрыва  	Лесорастительные
    условия     	
		чел.-ч/км	маш.-ч/км		
1. Выбор и маркировка трассы
противопожарного разрыва    	-                     	0,45     	-        	Группы типов    
леса: I - V     
Густота 300 шт. 
на 1 га         
Уклон местности 
до 12 град.     
(13 - 24 град.) 	
2. Валка и пакетирование    
деревьев на трассе разрыва  	ЛП-19А                	3,0      	3,0      		
3. Корчевка пней на трассе  
разрыва                     	ТЛП-4 + ОРП-2,6       	2,4      	2,4      		
4. Расчистка и выравнивание 
проезжей части дороги на    
ширину захвата рабочего     
органа бульдозера           	ЛХТ-4 + ОБ-4          
ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П 
ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4) 
Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М
ДЗ-24; Б10М + Е       	2,5 (4,4)
2,5 (4,4)
2,0 (3,3)
1,3 (2,7)
1,0 (2,0)	2,5 (4,4)
2,5 (4,4)
2,0 (3,3)
1,3 (2,7)
1,0 (2,0)		

Таблица 4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЗАСЛОНОВ

    Технологическая операция     	      Марка      
  технического   
    средства     	 Затраты рабочего  
и машинного времени
  на 1 км заслона  	Лесорас- 
тительные
условия  	
		чел.-ч/км	маш.-ч/км		
1. Обрубка нижних сучьев на      
высоту 1,5 - 2,0 м на полосах    
шириной 150 м с каждой стороны   
противопожарного разрыва         	Хускварна 242-ХР 	21,0     	21,0     	Группы   
типов    
леса:    
I - V    	
2. Очистка от древесного хлама,  
хвойного подроста, пожароопасного
подлеска и обрубленных сучьев на 
полосах шириной 150 м с каждой   
стороны противопожарного барьера 	Набор шанцевых   
инструментов     	12,0     	12,0     		
3. Прокладка вдоль заслона       
минерализованных полос шириной   
1,4 м через 20 - 30 м, начиная от
разрыва                          	ЛХТ-100 + ПКЛ-70А	4,7      	4,7      		

Таблица 5

РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ВОДОЕМА С ЗАПАСОМ ВОДЫ 100 КУБ. М

    Технологическая   
       операция       	  Марка технического  
       средства       	 Затраты рабочего  
и машинного времени
    на 1 водоем    	Лесораститель- 
ные условия    	
		чел.-ч/  
кв. м    	маш.-ч/  
кв. м    		
1. Расчистка площадки 
под водоем от         
кустарника и подроста 	МТЗ-82 + ЕМ-1,3       	2,0      	2,0      	Группы типов   
леса: I - VII  
Уклон местности
до 12 град.    
(13 - 24 град.)	
2. Планировка         
территории под водоем 	ЛХТ-4 + ОБ-4          	1,0      	1,0      		
3. Выемка грунта из   
котлована             	Э-ЕК13                	2,0      	2,0      		
4. Устройство подъезда
лесопожарной техники к
пожарному водоему с   
помощью бульдозера    	ЛХТ-4 + ОБ-4          
ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П 
ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4) 
Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М
ДЗ-24; Б10М + Е       	2,5 (4,4)
2,5 (4,4)
2,0 (3,3)
1,3 (2,7)
1,0 (2,0)	2,5 (4,4)
2,5 (4,4)
2,0 (3,3)
1,3 (2,7)
1,0 (2,0)		

Таблица 6

РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ДОРОГИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технологическая операция 	  Марка технического  
       средства       	 Затраты рабочего  
и машинного времени
  на 1 км дороги   	Лесораститель-
ные условия   	
		чел.-ч/км	маш.-ч/км		
1. Разведка и маркировка 
трассы дороги            	-                     	0,30     	-        	Группы типов  
леса: I - V   
Уклон         
местности до  
12 град.      
(13 - 24      
град.)        	
2. Уборка валежа, сухо-  
стоя; корчевка пней на   
трассе дороги шириной 4 м	ЛХТ-4 + КРП-2,5       	2,7      	2,7      		
3. Расчистка и выравнива-
ние проезжей части дороги
на ширину рабочего органа
бульдозера               	ЛХТ-4 + ОБ-4          
ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П 
ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4) 
Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М
ДЗ-24; Б10М + Е       	2,5 (4,4)
2,5 (4,4)
2,0 (3,3)
1,3 (2,7)
1,0 (2,0)	2,5 (4,4)
2,5 (4,4)
2,0 (3,3)
1,3 (2,7)
1,0 (2,0)		
4. Устройство гатей,     
переездов через канавы,  
ручьи и т.п.             	Хускварна 242-ХР      	3,0      	3,0      		

Утверждены
Приказом Рослесхоза
от 17 февраля 2010 г. N 58

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТУШЕНИЮ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВИДА И ИНТЕНСИВНОСТИ

Таблица 7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ТУШЕНИЕ ЛЕСНОГО НИЗОВОГО ПОЖАРА
НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ С ДЛИНОЙ ПЛАМЕНИ ДО 0,5 М

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────┐
│        Технологическая операция         │  Средство тушения,  │ Затраты на  │Лесорас- │
│                                         │        марка        │ 1 км кромки │тительные│
│                                         │                     │   пожара    │условия  │
│                                         │                     ├──────┬──────┤         │
│                                         │                     │чел.-ч│маш.-ч│         │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤
│                    1                    │          2          │  3   │  4   │    5    │
├─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴─────────┤
│                1. Тактический прием: тушение по всему периметру пожара                │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                   Варианты тушения                                    │
├─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬─────────┤
│1.1. Остановка пожара захлестыванием или │ветки; лопата        │13,0  │13    │I, II,   │
│забрасыванием кромки грунтом вручную     │                     │      │      │III      │
│Локализация минерализованной полосой     │МТЗ-82 + ПДП-1,2     │0,15  │0,15  │         │
│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │
│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │6,0   │6,0   │         │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤
│1.2. Остановка пожара тушением кромки    │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │4,0   │4,0   │I, II,   │
│водой вручную с применением огнетушителей│                     │      │      │III, IV  │
│Локализация минерализованной полосой     │МТЗ-82 + ПДП-1,2;    │0,5   │0,5   │         │
│                                         │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А    │0,4   │0,4   │         │
│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │1,0   │1,0   │         │
│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │6,0   │6,0   │         │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤
│1.3. Остановка пожара тушением кромки    │ВЛП-20, ВЛП-2,0      │0,6   │0,6   │I, II,   │
│водно-воздушной струей с применением воз-│УПВД "Ермак"         │2,0   │1,0   │III      │
│духодувок или установки высокого давления│                     │      │      │         │
│Локализация минерализованной полосой     │МТЗ-82 + ПДП-1,2     │0,3   │0,3   │         │
│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │
│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │5,0   │5,0   │         │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤
│1.4. Остановка пожара тушением кромки    │ВЛП-2,5; ВЛП-20      │0,6   │0,6   │I, II,   │
│пеной с применением воздуходувок,        │МЛВ-1М + ОВП-10      │6,0   │2,0   │III      │
│мотопомп и воздушно-пенного оборудования │                     │      │      │         │
│Локализация минерализованной полосой     │МТЗ-82 + ПДП-1,2;    │0,3   │0,3   │         │
│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │
│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │5,0   │5,0   │         │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤
│1.5. Остановка пожара тушением кромки    │МЛВ-1/1,0; МЛ-1СО    │2,6   │1,3   │V, VI,   │
│водой и растворами ПАВ с применением     │УАЗ-39094 + ЛПМ      │2,0   │1,0   │VII      │
│мотопомп и модульного оборудования       │                     │      │      │         │
│Локализация минерализованной полосой     │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А    │0,4   │0,4   │         │
│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │
│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │6,0   │6,0   │         │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤
│1.6. Остановка пожара тушением кромки    │МТЗ-82 + АЛФ-10      │0,5   │0,5   │I, II,   │
│грунтом с применением грунтометательных  │ЛХТ-100 + ПФ-1       │0,6   │0,6   │III      │
│машин                                    │ТЛП-4М + ПКЛ-5,0     │0,5   │0,5   │         │
│Локализация совмещена с тушением пожара  │-                    │-     │-     │         │
│Дотушивание оставшихся очагов            │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │0,8   │0,8   │         │
│Окарауливание пожара                     │РП-18 "Ермак"; ОР-1  │6,0   │6,0   │         │
└─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴─────────┘

Таблица 8

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ТУШЕНИЕ ЛЕСНОГО НИЗОВОГО ПОЖАРА
СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ С ДЛИНОЙ ПЛАМЕНИ ОТ 0,5 ДО 1,5 М

┌──────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│   Технологическая операция   │  Средство тушения,   │  Затраты на 1 км  │Лесорастительные │
│                              │        марка         │   кромки пожара   │     условия     │
│                              │                      ├─────────┬─────────┤                 │
│                              │                      │ чел.-ч  │ маш.-ч  │                 │
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤
│              1               │          2           │    3    │    4    │        5        │
├──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┤
│                       1. Тактический прием тушения: охват с фронта                        │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                     Варианты тушения                                      │
├──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┤
│1.1. Остановка пожара тушением│МЛ-1СО; МЛВ-1         │1,6      │0,8      │III, IV, V       │
│кромки водой с применением    │                      │         │         │                 │
│высоконапорных мотопомп       │                      │         │         │                 │
│Локализация минерализованной  │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А     │0,4      │0,4      │                 │
│полосой                       │                      │         │         │                 │
│Дотушивание оставшихся очагов │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │1,0      │1,0      │                 │
│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤
│1.2. Остановка пожара тушением│АЦ-1,0-30; АПЛТ-20    │2,6      │1,3      │III, IV, V       │
│кромки водой и растворами     │                      │         │         │                 │
│ПАВ с применением автоцистерн │                      │         │         │                 │
│Локализация минерализованной  │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А     │0,4      │0,4      │                 │
│полосой                       │                      │         │         │                 │
│Дотушивание оставшихся очагов │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │1,0      │1,0      │                 │
│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤
│1.3. Остановка пожара тушением│МТЗ-82 + ОЛПП-600     │1,0      │0,5      │III, IV, V       │
│кромки водой и растворами     │УАЗ + ЛПМ             │1,0      │0,5      │                 │
│ПАВ с применением лесопожарных│МЛПК                  │2,6      │1,3      │                 │
│модулей                       │                      │         │         │                 │
│Локализация минерализованной  │МТЗ-82 + ПДП-1,2      │0,3      │0,3      │                 │
│полосой                       │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А     │0,4      │0,4      │                 │
│Дотушивание оставшихся очагов │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │1,0      │1,0      │                 │
│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤
│1.4. Остановка и локализация  │МТЗ-82 + АЛФ-10       │0,5      │0,5      │I, II, III       │
│пожара тушением кромки грунтом│ЛХТ-100 + ПФ-1        │0,6      │0,6      │                 │
│с применением фрезерных       │ТЛП-4М + ПКЛ-5,0      │0,5      │0,5      │                 │
│агрегатов                     │                      │         │         │                 │
│Дотушивание оставшихся очагов │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │0,8      │0,8      │                 │
│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤
│1.5. Остановка пожара тушением│МЛВ-1М + ОВП-10       │1,2      │0,4      │I, II, III, IV, V│
│кромки пеной с применением    │АЦ-1,0-30; АЦ-2,5-40  │0,4      │0,2      │                 │
│воздушно-пенного оборудования │                      │         │         │                 │
│Локализация минеральной       │МТЗ-82 + ПДП-1,2      │0,3      │0,3      │                 │
│полосой                       │ЛХТ-100 + ПКЛ-70А     │0,4      │0,4      │                 │
│Дотушивание оставшихся очагов │АМ-190; РЛО; РП-18    │0,8      │0,8      │                 │
│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │                 │
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┤
│1.6. Остановка и локализация  │ЛХТ-100 + ОБ-4        │2,5 (4,4)│2,5 (4,4)│I, II, III, IV, V│
│пожара путем прокладки        │ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П │2,5 (4,4)│2,5 (4,4)│На захламленных  │
│заградительной полосы с       │ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4) │2,0 (3,3)│2,0 (3,3)│или заросших     │
│помощью бульдозерной техники  │Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М│1,3 (2,7)│1,3 (2,7)│кустарником      │
│                              │ДЗ-24; Б10М + Е       │1,0 (2,0)│1,0 (2,0)│лесных участках. │
│Дотушивание оставшихся очагов │АМ-190; РЛО; РП-18    │0,8      │0,8      │Уклон до 12 град.│
│Окарауливание пожара          │РП-18 "Ермак"; ОР-1   │6,0      │6,0      │(13 - 24 град.)  │
└──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┘

Таблица 9

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ТУШЕНИЕ ЛЕСНОГО НИЗОВОГО ПОЖАРА
ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ С ДЛИНОЙ ПЛАМЕНИ БОЛЕЕ 1,5 М

┌───────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────┐
│   Технологическая операция    │   Средство    │Затраты на 1 км│Лесорас- │
│                               │тушения, марка │ кромки пожара │тительные│
│                               │               ├───────┬───────┤условия  │
│                               │               │чел.-ч │маш.-ч │         │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│               1               │       2       │   3   │   4   │    5    │
├───────────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┤
│          1. Тактический прием: тушение пожара "охватом с тыла"          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Варианты тушения                             │
├───────────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┤
│1.1. Остановка пожара тушением │МЛВ-2/1,2;     │2,4    │0,8    │III, IV, │
│кромки водой с применением     │МЛ-3,5/0,6     │       │       │V        │
│высокопроизводительных мотопомп│               │       │       │         │
│Локализация минерализованной   │ЛХТ-100 +      │0,5    │0,5    │         │
│полосой                        │ПКЛ-70А        │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.2. Остановка пожара тушением │АЦ-2,5-30;     │1,0    │0,5    │III, IV, │
│кромки водой и растворами ПАВ  │АЦ-3,0-40      │       │       │V        │
│с применением автоцистерн      │               │       │       │         │
│Локализация минерализованной   │ЛХТ-100 +      │0,4    │0,4    │         │
│полосой                        │ПКЛ-70А        │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.3. Остановка пожара тушением │МТЗ-82 +       │1,6    │0,8    │I, II,   │
│кромки водой и растворами      │ОЛПП-600       │       │       │III      │
│ПАВ с применением модульного   │               │       │       │         │
│оборудования                   │               │       │       │         │
│Локализация минерализованной   │МТЗ-82 +       │0,3    │0,3    │         │
│полосой                        │ПДП-1,2        │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.4. Остановка пожара тушением │               │       │       │I, II    │
│кромки грунтом с               │               │       │       │         │
│применением тяжелого грунтомета│Т-150К + ГТ-3  │0,3    │0,3    │         │
│или фрезерного агрегата        │МТЗ-82 + АЛФ-10│0,4    │0,4    │         │
│Локализация совмещена с        │-              │-      │-      │         │
│тушением                       │               │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов  │РЛО "Ермак";   │0,8    │0,8    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
│Окарауливание пожара           │РЛО "Ермак";   │6,0    │6,0    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
├───────────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┤
│             2. Тактический прием: сведение пожара на "клин"             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Варианты тушения:                            │
├───────────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┤
│2.1. Остановка кромки пожара   │ВЛП-20; ВЛП-2,5│4,0    │2,0    │I, II,   │
│отжигом от опорной полосы,     │+ АЗ-4         │       │       │III;     │
│проложенной воздушно-          │МТЗ-82 +       │0,3    │0,3    │IV, V, VI│
│механической пеной             │ПДП-1,2        │       │       │         │
│Локализация минерализованной   │ЛХТ-100 +      │0,4    │0,4    │         │
│полосой                        │ПКЛ-70А        │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│2.2. Остановка кромки пожара   │ЛХТ-100 + ПКЛ- │0,8    │0,4    │III, IV, │
│отжигом от опорной полосы,     │70А + АЗ-4     │       │       │V        │
│проложенной тракторным плугом  │или АЗ "Ермак" │       │       │         │
│Локализация совмещена с        │-              │-      │-      │         │
│остановкой пожара              │               │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│2.3. Остановка кромки пожара   │АЛТ-55 + АЗ-4  │0,8    │0,4    │III, IV, │
│отжигом от заградительной      │               │       │       │V, VI    │
│полосы, проложенной танковым   │               │       │       │         │
│агрегатом                      │               │       │       │         │
│Локализация совмещена с        │-              │-      │-      │         │
│остановкой пожара              │               │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов  │РП-18 "Ермак"; │0,8    │0,8    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
│Окарауливание пожара           │РП-18 "Ермак"; │6,0    │6,0    │         │
│                               │ОР-1           │       │       │         │
└───────────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┘

Таблица 10

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ТУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ВЕРХОВОГО ПОЖАРА

┌────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────┐
│    Технологическая операция    │   Средство   │Затраты на 1 км│Лесорас- │
│                                │тушения, марка│ кромки пожара │тительные│
│                                │              ├───────┬───────┤условия  │
│                                │              │чел.-ч │маш.-ч │         │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│               1                │      2       │   3   │   4   │    5    │
├────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┤
│     1. Тактический прием: тушение пожара или сведение его "на клин"     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Варианты тушения                             │
├────────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┤
│1.1. Остановка фронта беглого   │              │       │       │I, II,   │
│верхового пожара отжигом        │ВЛП-20 + АЗ-4;│1,8    │0,9    │III, IV, │
│от опорной полосы, проложенной  │ВЛП-2,5 + АЗ-4│1,8    │0,9    │V        │
│пеной                           │ЛХТ-100 +     │0,4    │0,4    │         │
│                                │ПКЛ-70А;      │0,4    │0,4    │         │
│Локализация пожара              │ЛХТ-4 + ПКЛ-  │0,8    │0,8    │         │
│минерализованной полосой        │2,0           │6,0    │6,0    │         │
│                                │ВЛП-20; РП-18 │       │       │         │
│Дотушивание кромки и            │"Ермак"       │       │       │         │
│оставшихся очагов               │РП-18 "Ермак";│       │       │         │
│Окарауливание пожара            │ОР-1          │       │       │         │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.2. Прямое тушение фланговых   │Т-150К + ГТ-3;│0,5    │0,5    │I, II,   │
│кромок устойчивого пожара       │              │       │       │III      │
│грунтом с применением тяжелых   │              │       │       │         │
│грунтометов (сведение           │              │       │       │         │
│пожара "на клин")               │              │       │       │         │
│Локализация пожара совмещена с  │-             │-      │-      │         │
│тушением                        │              │       │       │         │
│Дотушивание кромки и оставшихся │ВЛП-20;       │0,8    │0,8    │         │
│очагов                          │ВЛП-2,5       │6,0    │6,0    │         │
│Окарауливание пожара            │РП-18 "Ермак";│       │       │         │
│                                │ОР-1          │       │       │         │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.3. Тушение фланговых кромок   │АЦ-3,0-40;    │0,4    │0,2    │I, II,   │
│устойчивого пожара водой с      │АЦ-6,0-40     │       │       │III, IV, │
│применением тяжелых автоцистерн │МТЗ-82 +      │       │       │V        │
│(сведение пожара "на клин")     │ОЛПП-600      │       │       │         │
│Локализация пожара              │ЛХТ-100 +     │0,5    │0,5    │         │
│минерализованной полосой        │ПКЛ-70А       │       │       │         │
│                                │ТЛП-4М +      │       │       │         │
│                                │ПКЛ-2,0       │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов   │ЛПМ "Ермак"   │0,2    │0,2    │         │
│Окарауливание пожара            │РП-18 "Ермак";│6,0    │6,0    │         │
│                                │ОР-1          │       │       │         │
│                                │              │       │       │         │
├────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┤
│              2. Тактический прием: создание перед фронтом               │
│                  пожара широкой заградительной полосы                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Варианты тушения:                            │
├────────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┤
│2.1. Расчистка трассы рубежа от │ТЛП-4М +      │0,5    │0,5    │I, II,   │
│валежа, сухостоя и т.д.         │ОРП-2,6       │0,5    │0,5    │III      │
│Остановка фронта устойчивого    │              │       │       │Уклон    │
│пожара широкой заградительной   │              │2,5    │2,5    │до 12    │
│минерализованной полосой,       │ЛХТ-4 + ОБ-4  │(4,4)  │(4,4)  │град.    │
│проложенной с применением       │ДЗ-54; ДТ-75 +│2,5    │2,5    │(13 - 24 │
│бульдозера и отжига             │ДЗ-42П        │(4,4)  │(4,4)  │град.)   │
│                                │ТТ-4М + ОБГН-4│2,0    │2,0    │         │
│                                │(ОБ-4)        │(3,3)  │(3,3)  │         │
│                                │Д-533; ВТ-100 │1,3    │1,3    │         │
│                                │+ ДЗ-42М      │(2,7)  │(2,7)  │         │
│                                │ДЗ-24; Б10М + │1,0    │1,0    │         │
│                                │Е             │(2,0)  │(2,0)  │         │
│Локализация фланговых кромок и  │АЗ-4 или АЗ   │0,2    │0,2    │         │
│тыла минерализованной полосой   │"Ермак"       │       │       │         │
│шириной 1,4 м                   │              │0,5    │0,5    │         │
│                                │ТЛП-4М +      │0,8    │0,8    │         │
│Дотушивание оставшихся очагов   │ПКЛ-70А       │6,0    │6,0    │         │
│Окарауливание пожара            │ВЛП-20;       │       │       │         │
│                                │ВЛП-2,5       │       │       │         │
│                                │РП-18 "Ермак";│       │       │         │
│                                │ОР-1          │       │       │         │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│2.2. Остановка повального пожара│АЛТ-55 + АЗ-4 │0,8    │0,4    │I, II,   │
│широкой минполосой с применением│(АЗ "Ермак")  │       │       │III, IV  │
│танкового агрегата и отжига     │              │       │       │         │
│Локализация совмещена с         │-             │-      │-      │         │
│остановкой пожара               │              │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов   │ВЛП-20,       │0,8    │0,8    │         │
│                                │ВЛП-2,5       │       │       │         │
│Окарауливание пожара            │РП-18 "Ермак";│6,0    │6,0    │         │
│                                │ОР-1          │       │       │         │
└────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┘

Таблица 11

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ТУШЕНИЕ ТОРФЯНОГО ПОЖАРА

┌────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────┐
│    Технологическая операция    │   Средство   │Затраты на 1 км│Лесорас- │
│                                │тушения, марка│ кромки пожара │тительные│
│                                │              ├───────┬───────┤условия  │
│                                │              │чел.-ч │маш.-ч │         │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│               1                │      2       │   3   │   4   │    5    │
├────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┤
│          Тактический прием: тушение по всему периметру пожара           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Варианты тушения                             │
├────────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┤
│1.1. Смачивание кромки торфяного│АЦ-1,0-30;    │0,4    │0,2    │VI, VII  │
│пожара водой или растворами ПАВ │АЦ-2,5-40     │       │       │         │
│по всему периметру              │              │       │       │         │
│Локализация пожара по всему     │-             │-      │-      │         │
│периметру путем нагнетания      │              │       │       │         │
│раствора ПАВ в толщу торфа      │              │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов   │ЛПМ "Ермак"   │1,2    │0,6    │         │
│водой или растворами ПАВ        │              │       │       │         │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.2. Прокладка канавы глубиной  │ПКЛН-500 +    │0,5    │0,5    │VI, VII  │
│до 0,8 м по всему периметру     │ЛХТ-100       │       │       │         │
│                                │              │       │       │         │
│Локализация путем прорезания    │ТЛП-4М +      │6,0    │3,0    │         │
│щели по всему периметру пожара  │ОЗТ-0,9       │       │       │         │
│с заполнением воздушно-         │              │       │       │         │
│механической пеной              │              │       │       │         │
│Дотушивание оставшихся очагов   │ЛПМ "Ермак"   │1,2    │0,6    │         │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.3. Остановка подстилочно-     │              │       │       │V, VI,   │
│гумусового пожара водой или     │              │       │       │VII      │
│растворами ПАВ                  │ЛХТ-100 +     │0,4    │0,4    │         │
│Локализация путем устройства    │ПКЛ-70А;      │       │       │         │
│заградительной канавы по всему  │              │       │       │         │
│периметру пожара                │ЛПМ "Ермак"   │0,6    │0,3    │         │
│Дотушивание оставшихся очагов   │              │       │       │         │
└────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┘

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ

Обозначения групп типов леса:
I - лишайниковая;
II - мертвопокровная;
III - разнотравная;
IV - крупнотравная;
V - зеленомошная;
VI - долгомошно-сфагновая;
VII - травяно-болотная.
Цифры в скобках соответствуют уклону местности 13 - 24 град.

Перечень оборудования, машин, механизмов и устройств

АЗ-4 (АЗ-1)       - аппарат зажигательный;
АЛК-25            - агрегат лесопожарный колесный;
АЛП-1,0-30        - автоцистерна лесопожарная;
(ГАЗ-3308)
АЛТ-55            - агрегат лесопожарный на базе танка;
АМ-190            - воздуходувка-опрыскиватель;
АЛФ-10            - агрегат лесопожарный фрезерный;
АПЛТ-20 (АНР-20)  - автомобиль пожарный для тушения лесоторфяных пожаров;
АЦ-40 (5557)      - автоцистерна лесопожарная;
АЦЛ-1,0-3,0       - автоцистерна лесопатрульная;
АЦ-2,5-40 (131)   - автоцистерна пожарная;
АЦ-3,0-40         - автоцистерна пожарная;
АЦ-4,0-40         - автоцистерна пожарная (Урал 5557);
АЦ-5,0-40         - автоцистерна пожарная;
Б10М              - гусеничный трактор с бульдозерным оборудованием;
ВЛП-2,5           - воздуходувка;
ВЛП-20            - воздуходувка лесная пожарная;
ВЛП-20Г           - воздуходувка лесная пожарная (модернизированная);
ВМ-4М             - валочно-трелевочная машина;
ВТ-100Д           - трактор гусеничный сельскохозяйственный;
ГАЗ-33021         - автомобиль;
ГАЗ-66            - автомобиль;
ГВС-1             - генератор водно-аэрозольной смеси;
ГТ-3              - тракторный грунтомет;
Д-533             - бульдозер с поворотным отвалом на тракторе Т-130Г;
ДЗ-24             - бульдозер на тракторе Т-180;
ДЗ-54             - бульдозер на тракторе Т-100МГП
ДЗ-42П            - бульдозерное оборудование с поворотным отвалом;
ДЗ-42М            - бульдозерное оборудование к трактору ВТ-100;
ДТ-75             - трактор гусеничный сельскохозяйственный;
Е                 - бульдозерное оборудование к трактору Б10М;
ЗА "Ермак"        - зажигательный аппарат "Ермак";
EFCO-1030         - мотопомпа малогабаритная;
ЗИЛ-131           - автомобиль повышенной проходимости;
К-700             - трактор колесный общего назначения;
"Каторна"         - модульное оборудование;
КЛФ-0,8           - канавокопатель лесной фрезерный навесной;
КРП-2,5А          - клин для расчистки полос;
ЛК-3              - комплект ручных инструментов десантников;
ЛПМ "Ермак"       - легкий пожарный модуль "Ермак";
ЛПА-3             - лесопатрульный автомобиль (УАЗ-31519);
ЛХТ-100           - трактор лесохозяйственный;
ЛХТ-4 (ЛХТ-4М)    - трактор лесохозяйственный (модернизированный);
МЛ-1/0,65         - мотопомпа лесная;
МЛ-1/0,9          - мотопомпа пожарная лесная универсальная;
МЛ-1/1,0          - мотопомпа лесопожарная;
МЛ-1СО            - мотопомпа лесная малогабаритная;
МЛ-3,5/0,6        - мотопомпа лесопожарная;
МЛ-4              - модуль лесопожарный лесной;
МЛВ-1М            - мотопомпа лесопожарная;
МЛВ-2/1,2         - мотопомпа лесопожарная;
МЛПК              - малый лесопатрульный пожарный комплекс;
МТЗ-82            - трактор колесный универсально-пропашной;
НДВ-170           - мотопомпа высокого давления;
НР-15             - мотопомпа лесная;
ОБ-4              - оборудование бульдозерное;
ОБГН-4            - оборудование бульдозерное;
ОВП-10            - оборудование воздушно-пенное;
ОЗТ-0,9           - орудие для прокладки заградительных барьеров (щелей) в
                    торфе;
ОЛС-1             - модульное лесопожарное оборудование съемное;
ОР-1 (ОР)         - огнетушитель ранцевый;
ОЛПП-600          - оборудование лесопожарное прицепное;
ОРП-2,6           - орудие для расчистки и корчевки пней;
ПДП-1,2           - плуг двухдисковый противопожарный;
ПКЛ-70            - плуг лесной;
ПКЛ-70А           - модернизированный лесной плуг;
ПКЛ-2,0           - плуг лесной комбинированный;
ПКЛ-5,0           - полосопрокладыватель лесопожарный комбинированный;
ПКП-4             - прицепное модульное оборудование;
ПКШ-1,2           - плуг лесной комбинированный широкоформатный;
ПФ-1              - полосопрокладыватель лесопожарный фрезерный;
РЛО (РЛО-М)       - ранцевый лесной огнетушитель (модернизированный);
РП-18 (РП-18М)    - ранец пожарный "Ермак" (лесной ручной огнетушитель);
Т-150К            - трактор колесный сельскохозяйственный общего
                    назначения;
ТДТ-55            - трактор гусеничный трелевочный;
ТТ-4 (ТТ-4М)      - трактор гусеничный трелевочный (модернизированный);
ТЛП-100           - трактор лесопожарный;
ТЛП-4 (ТЛП-4М)    - трактор лесопожарный (модернизированный);
ТЛП-55            - трактор лесопожарный;
ТС-1М             - торфяной ствол;
УАЗ-3303          - автомобиль лесопатрульный "Лесник";
УАЗ-39094         - автомобиль лесопатрульный;
УПВД "Ермак"      - установка противопожарная высокого давления "Ермак";
Хускварна PS-50   - сучкорезная пила.